Exercice : Complétez la gamme de fabrication ci-dessous en utilisant le module WRITER du logiciel OPEN OFFICE.

Trouvez l’outillage qui sera nécessaire lors de la réalisation de chaque opération.

Insérez des illustrations dans la gamme de fabrication.

Note : vous trouverez des illustrations dans le répertoire [ Illustration] du partage de votre classe sur le serveur { ALPES3P }

Gamme de fabrication de l’ampli stéréo	
N°	Opérations	Outillage	Illustration
10	Perçage des pastilles du circuit imprimé		
20	Implantation et brasage des résistors		
30	Implantation et brasage des supports de circuit intégré		
40	Implantation et brasage des condensateurs plastiques		
50	Implantation et brasage des condensateurs chimiques		
60	Implantation et brasage des borniers		
70	Mise en place des circuits intégrés		
80	Perçage du boîtier n°2		
90	Perçage du boîtier n°1		
100	Usinage du logement de l’interrupteur dans le boîtier n°1		
110	Mise en place de l’interrupteur dans le boîtier n°01		
120	Brasage des fils sur l’interrupteur		
130	Brasage des fils de l’interrupteur sur le circuit imprimé.		
140	Mise en place de la DEL dans le clip de DEL		
150	Brasage des fils sur la DEL		
160	Fixation des fils de la DEL sur le circuit imprimé ( Fil noir dans le bornier et fil rouge sur le circuit imprimé ).		
170	Brasage des fils sur le potentiomètre n°1		
180	Mise en place des fils du potentiomètre n°01 dans le bornier.		
190	Brasage du câble blindé sur le potentiomètre du boîtier n°02.		
200	Faire un nœud dans le câble blindé		
210	Faire passer le câble blindé par le perçage du boîtier n°02		
220	Faire passer le câble blindé par le perçage du boîtier n°01		
230	Faire un nœud dans le câble blindé.		
240	Fixer le câble blindé dans le bornier.		
250	Faire passer le fil jack par le perçage du boîtier n°01.		
260	Faire un nœud dans le fil jack.		
270	Fixer le fil jack dans le bornier.		
280	Mise en place du clip de pile ( fil noir dans le bornier et fil rouge sur le circuit imprimé ).		
290	Mise en place du circuit imprimé dans le boîtier n°1.		
300	Mise en place de la pile.		
310	Test de fonctionnement de l’ampli		
320	Fermeture du boîtier n°2		
330	Fermeture du boîtier n°1

F et P OLIGER

2006-10-18T15:52:00