Exercice : Complétez la gamme de fabrication ci-dessous en utilisant le module WRITER du logiciel OPEN OFFICE.

Trouvez l’outillage qui sera nécessaire lors de la réalisation de chaque opération.

Insérez des illustrations dans la gamme de fabrication.

Gamme de fabrication de l’ampli stéréo	
N°	Opérations	Outillage	Illustration
10	Contrôle de la continuité des pistes du circuit imprimé		
20	Perçage des pastilles du circuit imprimé		
30	Contrôle des diamètres de perçage pour les borniers		
40	Implantation et brasage des résistors		
50	Implantation et brasage des supports de circuit intégré		
60	Implantation et brasage des condensateurs plastiques		
70	Implantation et brasage des condensateurs chimiques		
80	Implantation et brasage des borniers		
90	Perçage de 4 trous, diam. 2.5 mm sur le circuit imprimé.		
95	Implantation et brasage des fils sur le circuit imprimé		
100	Contrôle des brasures et du sens des implantations		
110	Mise en place des circuits intégrés		
120	Dénuder et étamer les fils électriques aux 2 extrémités du câble blindé.		
130	Perçage du boîtier n°2		
140	Brasage du câble blindé sur le potentiomètre ( boîtier n°2 )		
150	Faire un nœud dans le câble blindé		
160	Faire passer le câble blindé par le perçage du boîtier n°02		
170	Fermeture du boîtier n°2		
180	Perçage du boîtier n°1 ( pour le câble blindé )		
190	Perçage du logement de la DEL dans le boîtier n°01		
200	Perçage des 2 trous pour le passage du fil jack dans le boîtier n°01		
210	Usinage du logement de l’interrupteur dans le boîtier n°1		
220	Contrôle des dimensions du logement de l’interrupteur		
230	Faire passer le fil jack par les perçages du boîtier n°01		
240	Faire un nœud dans le fil jack		
250	Etamez les 3 fils électriques qui constituent le fil jack		
260	Mise en place du fil jack dans le bornier		
270	Faire passer le câble blindé par le perçage du boîtier n°01		
280	Faire un nœud dans le câble blindé		
290	Mise en place du câble blindé dans le bornier		
300	Contrôle du sens d’implantation des fils		
310	Mise en place de l’interrupteur dans son logement sur le boîtier n°01		
320	Brasage des fils sur l’interrupteur		
330	Mise en place de la DEL dans le clip de DEL		
340	Mise en place de la DEL dans son logement sur le boîtier n°01		
350	Brasage des fils sur la DEL		
360	Mettre le fil noir de la DEL dans le bornier ( avec le fil noir du clip de pile )		
370	Contrôle du sens de branchement de la DEL		
380	Brasage des fils sur le potentiomètre n°1		
390	Mise en place des fils du potentiomètre n°01 dans le bornier		
400	Contrôle du sens de branchement du potentiomètre		
410	Test du montage		
420	Mise en place du circuit imprimé dans le boîtier n°1		
430	Fermeture du boîtier n°1

Exercice : Complétez la gamme de fabrication ci-dessous en util

F et P OLIGER

2007-08-31T17:31:00

Collège Victor HUGO Technologie